
杭州萧山国际机场停车场部分区域

电源线路整改项目询价文件
第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场停车场部分区域电源线路整改项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近3年（2024年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html
四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章；

3、投递地址：杭州萧山国际机场交通中心C座812

4、截止日期:2026年7月27日上午10：00（北京时间）

五、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式 

联系人：   贺工      联系电话：0571-83837394
监督联系人：李工      联系电话：0571-83833345
第二部分用户需求书

一、场区管理中心零星项目报价清单
	停车场部分区域电源线路整改项目费用

	序号
	设备名称
	设备特征
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	电缆
	ZR-YJV3*4平方含敷设及配查管网
	米
	280
	
	
	综合大巴出口UPS线缆敷设

	2
	双路空开
	施耐德2P空开220V25A
	个
	1
	
	
	

	3
	双路空开
	施耐德2P空开220V16A
	个
	5
	
	
	

	4
	落地室外箱
	室外镀锌喷塑落地箱600mm*300mm*1200mm含基础底座浇筑含接地
	个
	1
	
	
	

	5
	管材
	25PVC管含敷设
	米
	21
	
	
	

	6
	开挖
	土方开挖回填含绿化修复
	方
	6
	
	
	

	7
	光缆
	12芯光缆迁改及熔接
	项
	1
	
	
	

	8
	线路排查
	依据现有线路统一标准排摸梳理
	工
	2
	
	
	

	9
	辅材
	相关配件
	项
	1
	
	
	

	1
	双路空开
	施耐德2P空开220V25A
	个
	1
	
	
	P3停车楼入口UPS电源整改

	2
	双路空开
	施耐德2P空开220V10A
	个
	8
	
	
	

	3
	壁挂室外箱
	室外镀锌喷塑壁挂箱600mm*300mm*1200mm含防水处理
	个
	1
	
	
	

	4
	辅材
	相关配件及铜排等
	项
	1
	
	
	

	1
	三项空开
	施耐德3P空开380V25A
	个
	4
	
	
	停车库出入口UPS电源整改

	2
	双路空开
	施耐德2P空开220V16A
	个
	12
	
	
	

	3
	双路空开
	施耐德2P空开220V10A
	个
	14
	
	
	

	4
	设备维修
	闸机跳闸维修
	工
	3
	
	
	

	5
	线缆维修
	对所有存在故障问题排查检修、拆除
	工
	12
	
	
	

	6
	辅材
	含机柜内强电相关配件
	批
	1
	
	
	

	1
	电缆
	敷设RVV3*4平方电源线
	m
	45
	
	
	交通中心K1区增设大功率电器专用插座

	2
	管材
	PVC阻燃线管 DN25
	m
	45
	
	
	

	3
	插座
	专用插座含底盒
	套
	3
	
	
	

	4
	人工
	配电柜线路整理
	人工
	1
	
	
	

	1
	电缆
	敷设RVV3*2.5平方电源线
	m
	40
	
	
	顺丰蓄车场休息室增加插座

	2
	管材
	PVC阻燃线管 DN25
	m
	40
	
	
	

	3
	插座
	专用插座含底盒
	套
	2
	
	
	

	一
	合计
	
	
	

	二
	税金
	%
	
	

	三
	总计
	
	
	


附件：报价单（格式）

	停车场部分区域电源线路整改项目费用

	序号
	设备名称
	设备特征
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	电缆
	ZR-YJV3*4平方含敷设及配查管网
	米
	280
	
	
	综合大巴出口UPS线缆敷设

	2
	双路空开
	施耐德2P空开220V25A
	个
	1
	
	
	

	3
	双路空开
	施耐德2P空开220V16A
	个
	5
	
	
	

	4
	落地室外箱
	室外镀锌喷塑落地箱600mm*300mm*1200mm含基础底座浇筑含接地
	个
	1
	
	
	

	5
	管材
	25PVC管含敷设
	米
	21
	
	
	

	6
	开挖
	土方开挖回填含绿化修复
	方
	6
	
	
	

	7
	光缆
	12芯光缆迁改及熔接
	项
	1
	
	
	

	8
	线路排查
	依据现有线路统一标准排摸梳理
	工
	2
	
	
	

	9
	辅材
	相关配件
	项
	1
	
	
	

	1
	双路空开
	施耐德2P空开220V25A
	个
	1
	
	
	P3停车楼入口UPS电源整改

	2
	双路空开
	施耐德2P空开220V10A
	个
	8
	
	
	

	3
	壁挂室外箱
	室外镀锌喷塑壁挂箱600mm*300mm*1200mm含防水处理
	个
	1
	
	
	

	4
	辅材
	相关配件及铜排等
	项
	1
	
	
	

	1
	三项空开
	施耐德3P空开380V25A
	个
	4
	
	
	停车库出入口UPS电源整改

	2
	双路空开
	施耐德2P空开220V16A
	个
	12
	
	
	

	3
	双路空开
	施耐德2P空开220V10A
	个
	14
	
	
	

	4
	设备维修
	闸机跳闸维修
	工
	3
	
	
	

	5
	线缆维修
	对所有存在故障问题排查检修、拆除
	工
	12
	
	
	

	6
	辅材
	含机柜内强电相关配件
	批
	1
	
	
	

	1
	电缆
	敷设RVV3*4平方电源线
	m
	45
	
	
	交通中心K1区增设大功率电器专用插座

	2
	管材
	PVC阻燃线管 DN25
	m
	45
	
	
	

	3
	插座
	专用插座含底盒
	套
	3
	
	
	

	4
	人工
	配电柜线路整理
	人工
	1
	
	
	

	1
	电缆
	敷设RVV3*2.5平方电源线
	m
	40
	
	
	顺丰蓄车场休息室增加插座

	2
	管材
	PVC阻燃线管 DN25
	m
	40
	
	
	

	3
	插座
	专用插座含底盒
	套
	2
	
	
	

	一
	合计
	
	
	

	二
	税金
	%
	
	

	三
	总计
	
	
	


1.总报价已含产品价格、运输费、包装费、安装费、保险费、税费、人员和车辆办证费、人工费等所有费用，招标人不再承担任何其他费用。
2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：采购安装完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：  

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）

承诺函

致：[杭州萧山国际机场有限公司]
我方就承接贵方停车场部分区域电源线路整改项目工作，为严格落实贵方要求、保障贵方现有业务正常有序运行，现郑重作出如下承诺，本承诺函经我方盖章确认后生效，对我方施工全过程具有法定约束力：

一、综合大巴出口 UPS 线缆敷设迁移相关承诺

针对贵方提出的“综合大巴出口UPS线缆敷设迁移工作，需结合现场实际情况组织实施，确保施工全过程不影响贵方现有业务正常开展”的要求，我方郑重承诺：施工前，我方将安排具备专业资质的技术团队开展全面现场勘查，精准掌握现场设备布局、业务运行流程、现有线缆走向及业务核心区域范围，结合现场实际制定专项施工方案，明确敷设迁移路径、操作规范及防护措施，方案经贵方审核同意后再启动施工。施工过程中，我方将全程安排专人现场监护，严格按照审核通过的方案规范作业，采取有效防护手段保护现有设备及线缆，实时排查施工风险，坚决避开业务运行关键区域和核心设备，杜绝任何因施工操作导致的业务中断、设备故障等问题。若因我方施工操作失误、未按现场实际情况施工等原因，影响贵方现有业务正常运行，我方将承担全部责任，立即按贵方要求采取应急补救措施，恢复业务正常运行，并赔偿贵方因此造成的全部经济损失及相关责任。

二、停车库入口 UPS 电源整改相关承诺

针对贵方提出的“停车库入口UPS电源整改工作，需安排在当日航班运营结束后、次日早航班运营开始前的时段内实施”的要求，我方郑重承诺：将严格遵守贵方关于施工时段的硬性规定，本次停车库入口UPS电源整改的所有施工环节，均严格限定在上述时段内完成，绝不擅自提前施工、延迟施工或占用航班正常运营时段开展作业。施工前，我方将提前1个工作日与贵方相关负责人确认具体施工时段，备齐施工所需工具、材料及应急处置设备，做好充分施工准备；施工过程中，合理调配专业施工人员，优化作业流程，高效推进施工进度，确保在规定时段内完成全部整改工作，同步清理施工垃圾、恢复现场原貌，不影响次日早航班正常运行。若因特殊情况（如突发设备故障、恶劣天气等）无法在规定时段内完成施工，我方将第一时间向贵方提交书面延期申请，详细说明延期原因及预计完成时间，经贵方书面同意后，方可调整施工时段，并采取针对性措施降低对贵方业务的影响，由此产生的相关责任及损失由我方承担。

三、P3停车楼入口 UPS 电源整改相关承诺

针对贵方提出的“P3停车楼入口 UPS电源整改工作，需结合现场实际情况组织实施，确保施工全过程不影响贵方现有业务正常开展”的要求，我方郑重承诺：将以保障贵方现有业务正常运行为核心原则，严格依据 P3停车楼入口现场实际情况开展整改作业。施工前，组织专业技术人员对现场进行全方位勘查，结合停车楼入口通行秩序、设备运行状态、业务开展特点，制定针对性的整改方案，明确施工步骤、设备防护措施、应急处置预案，方案经贵方审核通过后实施。施工过程中，严格按照方案规范操作，重点做好现有设备、线缆的防护工作，避免施工过程中对停车楼入口通行秩序、设备正常运行及相关业务造成任何干扰；施工期间，安排专人与贵方现场负责人保持实时沟通，及时反馈施工进展，若发现任何可能影响业务运行的安全隐患或施工问题，立即停止施工，采取有效整改措施消除隐患，待贵方确认符合施工要求后，再恢复作业。若因我方施工原因影响贵方现有业务运行，我方愿意承担全部责任，及时开展整改补救工作，赔偿贵方相应经济损失及相关责任。

四、其他相关承诺

1. 我方施工人员均具备相应的专业资质和丰富的施工经验，施工前将对所有施工人员进行安全培训和技术交底，明确施工规范及注意事项，确保施工人员依规操作。

2. 施工过程中，我方将严格遵守贵方的各项管理规定，服从贵方现场管理人员的调度和指挥，爱护现场设施设备，保持施工场地整洁，施工结束后及时清理施工垃圾。

3. 我方将做好施工过程中的安全保障工作，落实消防安全、用电安全等各项防护措施，杜绝安全事故发生。若施工过程中发生安全事故，我方将承担全部责任，并及时向贵方及相关部门报告。

4. 整改完成后，我方将对施工质量进行全面自检，确保 UPS 线缆敷设迁移及电源整改工作符合相关标准和贵方要求，同时配合贵方进行验收工作，对验收中提出的问题及时进行整改，直至验收合格。

本承诺函经我方盖章、法定代表人/授权代表人签字确认后生效，对我方在本次三项UPS相关整改、敷设迁移工作中的全部施工行为、责任承担具有完全约束力。我方将严格履行上述所有承诺，严格落实贵方提出的三条核心要求，若存在任何违反本承诺的行为，我方愿意承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关后果，贵方有权根据实际情况采取相应处置措施。

承诺单位（盖章）：[承诺单位名称]

法定代表人/授权代表人（签字）：[签字]

联系电话：[联系电话]

日期：[年 月 日]



