
杭州萧山国际机场顺丰出租车蓄车场非停车区域监控增加及LED屏拆除项目

询价文件
第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场顺丰出租车蓄车场非停车区域监控增加及LED屏拆除项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近3年（2024年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html
四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章；

3、投递地址：杭州萧山国际机场交通中心C座812

4、截止日期:2026年7月27日上午10：00（北京时间）

五、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式 

联系人：   贺工      联系电话：0571-83837394
监督联系人：李工      联系电话：0571-83833345
第二部分用户需求书

一、场区管理中心零星项目报价清单
	顺丰出租车蓄车场非停车区域监控增加及LED屏拆除项目

	序号
	设备名称
	设备特征
	单位
	数量
	人员单价
	合价
	备注

	1
	枪型摄像机
	利旧采用原有其他拆除摄像机测试筛选利用
	台
	8
	
	
	

	2
	监控支架
	摄像机支架
	支
	8
	
	
	

	3
	监控稳压电源
	12V5A
	个
	3
	
	
	

	4
	交换机
	24口交换机（利旧）
	台
	1
	
	
	

	5
	PVC管
	PVC25
	米
	240
	
	
	

	6
	网线
	阻燃UTP6
	米
	640
	
	
	

	7
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	640
	
	
	

	8
	光纤
	室外12芯单模铠装光缆含两端12芯光纤熔接及相关配件
	米
	160
	
	
	

	9
	光端机
	千兆单模光端机
	对
	1
	
	
	

	10
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	160
	
	
	

	11
	壁挂箱
	依据现场定制含供电及相关材料
	套
	1
	
	
	

	12
	辅材
	相关弱电套管等
	批
	1
	
	
	

	13
	LED屏拆除
	拆除棚内3块LED屏
	人工
	4
	
	
	

	14
	登高设备
	 6米以上高空作业场景，采用高空作业平台（升降车）机械作业方式，机械操作人工、安全防护、高空作业监护、机场场区作业管控、夜间施工溢价、机具损耗及合规手续全部内容
	项
	1
	
	
	登高作业3-4天

	15
	调试费
	相机角度调整及IP信息电子存档等
	项
	1
	
	
	

	16
	合计
	
	
	

	17
	税金
	%
	
	

	18
	总计
	
	
	


附件：报价单（格式）

	顺丰出租车蓄车场非停车区域监控增加及LED屏拆除项目

	序号
	设备名称
	设备特征
	单位
	数量
	人员单价
	合价
	备注

	1
	枪型摄像机
	利旧采用原有其他拆除摄像机测试筛选利用
	台
	8
	
	
	

	2
	监控支架
	摄像机支架
	支
	8
	
	
	

	3
	监控稳压电源
	12V5A
	个
	3
	
	
	

	4
	交换机
	24口交换机（利旧）
	台
	1
	
	
	

	5
	PVC管
	PVC25
	米
	240
	
	
	

	6
	网线
	阻燃UTP6
	米
	640
	
	
	

	7
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	640
	
	
	

	8
	光纤
	室外12芯单模铠装光缆含两端12芯光纤熔接及相关配件
	米
	160
	
	
	

	9
	光端机
	千兆单模光端机
	对
	1
	
	
	

	10
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	160
	
	
	

	11
	壁挂箱
	依据现场定制含供电及相关材料
	套
	1
	
	
	

	12
	辅材
	相关弱电套管等
	批
	1
	
	
	

	13
	LED屏拆除
	拆除棚内3块LED屏
	人工
	4
	
	
	

	14
	登高设备
	 6米以上高空作业场景，采用高空作业平台（升降车）机械作业方式，机械操作人工、安全防护、高空作业监护、机场场区作业管控、夜间施工溢价、机具损耗及合规手续全部内容
	项
	1
	
	
	登高作业3-4天

	15
	调试费
	相机角度调整及IP信息电子存档等
	项
	1
	
	
	

	16
	合计
	
	
	

	17
	税金
	%
	
	

	18
	总计
	
	
	


1.总报价已含产品价格、运输费、包装费、安装费、保险费、税费、人员和车辆办证费、人工费等所有费用，招标人不再承担任何其他费用。
2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：采购安装完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：  

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）



