
杭州萧山国际机场P3停车楼环氧地坪

施工项目询价文件
第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场P3停车楼环氧地坪施工项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近3年（2024年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html
四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章；

3、投递地址：杭州萧山国际机场交通中心C座812

4、截止日期:2026年11月13日上午10：00（北京时间）

五、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式 

联系人：   贺工      联系电话：0571-83837394
监督联系人：李工      联系电话：0571-83833455
第二部分用户需求书

一、
	P3停车楼环氧地坪施工项目清单

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	环氧地坪
	1.打磨旧漆面（需使用地坪研磨机全面打磨旧漆面，去除浮浆和污物，拉毛深度建议达到CSP-3级{表面粗糙度50–100 μm}，打磨后必须用工业吸尘器彻底除尘，确保基面干净） 2.涂刷底漆（选用高渗透性环氧底漆，辊涂一道，用量约0.15 kg/m²。它的作用是渗入打磨后的旧漆面微孔，封闭基层并大幅增强新旧涂层间的附着力。底漆需在打磨后尽快涂刷（如4小时内），待其表干（25℃约4小时）后再进行下一道工序 3.中涂抛沙（待底漆固化后，将环氧中涂材料与石英砂混合（可掺入20%-30%的0.3-0.6mm石英砂）刮涂，形成约1.0mm厚的砂浆层。接着进行“抛沙”：在中涂层仍处于湿润状态时，用抛砂机或人工将防滑骨料均匀撒布上去。推荐骨料为棱角分明的金刚砂或石英砂，粒径0.3-0.8mm，硬度高、防滑持久。播撒量通常控制在1.5-2 kg/m²，可采用“十字交叉法”确保覆盖均匀) 4.刷面漆（待中涂及砂粒固化后，先清扫掉未粘牢的浮砂。然后辊涂环氧面漆（用量约0.25 kg/m²），将砂粒牢牢包裹、固定在地面上。面漆同时提供耐磨、防尘和耐化学腐蚀的保护层。根据防滑要求，也可在面漆阶段再补撒一层细砂，形成双重防滑结构。）
	m2
	1200
	
	
	马贝、西卡、亚地斯（三选一）

	2
	小计
	
	

	3
	增值税（【】%）
	
	

	4
	合计
	
	


附件：报价单（格式）

	P3停车楼环氧地坪施工项目清单

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	环氧地坪
	1.打磨旧漆面（需使用地坪研磨机全面打磨旧漆面，去除浮浆和污物，拉毛深度建议达到CSP-3级{表面粗糙度50–100 μm}，打磨后必须用工业吸尘器彻底除尘，确保基面干净） 2.涂刷底漆（选用高渗透性环氧底漆，辊涂一道，用量约0.15 kg/m²。它的作用是渗入打磨后的旧漆面微孔，封闭基层并大幅增强新旧涂层间的附着力。底漆需在打磨后尽快涂刷（如4小时内），待其表干（25℃约4小时）后再进行下一道工序 3.中涂抛沙（待底漆固化后，将环氧中涂材料与石英砂混合（可掺入20%-30%的0.3-0.6mm石英砂）刮涂，形成约1.0mm厚的砂浆层。接着进行“抛沙”：在中涂层仍处于湿润状态时，用抛砂机或人工将防滑骨料均匀撒布上去。推荐骨料为棱角分明的金刚砂或石英砂，粒径0.3-0.8mm，硬度高、防滑持久。播撒量通常控制在1.5-2 kg/m²，可采用“十字交叉法”确保覆盖均匀) 4.刷面漆（待中涂及砂粒固化后，先清扫掉未粘牢的浮砂。然后辊涂环氧面漆（用量约0.25 kg/m²），将砂粒牢牢包裹、固定在地面上。面漆同时提供耐磨、防尘和耐化学腐蚀的保护层。根据防滑要求，也可在面漆阶段再补撒一层细砂，形成双重防滑结构。）
	m2
	1200
	
	
	马贝、西卡、亚地斯（三选一）

	2
	小计
	
	

	3
	增值税（【】%）
	
	

	4
	合计
	
	


1.总报价已含产品价格、运输费、包装费、安装费、保险费、税费、人员和车辆办证费、人工费等所有费用，招标人不再承担任何其他费用。
2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：采购安装完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：  

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）


